氷川町桜ヶ丘墓地公苑
「やすらぎの森」
　　　　施工業者の方へ

氷川町桜ヶ丘墓地公苑で墓碑を建設される施工業者の方は、次の事項を厳守しなければなりません。

１、工事着手届を施工前に提出すること
２、一時利用許可願を施工前に提出すること
（資材置場等を明確に記入する）
３、施工前に現場において、位置の確認を受けて下さい。
（２，３日前までに確認の日、及び時刻を連絡すること）
４、工事終了後、清掃をして下さい。
５、工事終了後、確認を受けて下さい。
＊次に掲げる行為をしてはいけません。
（１）建物その他工作物（碑石等を除く。）を建設すること。
　　（２）墓地の地形を変えること。
　　（３）樹木を植えること。
＊墳墓等の規格
西方向を正面とし、間口２．０ｍ、奥行３．０ｍ、高さ２．５ｍ以内とします。
　
　＊標準的な姿図は、次のとおりです。（西向きとし、数字以内に収めること。）

（ｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　（ｍ）　

　　　　　　　　　　連絡先　　氷川町役場　町民課　（０９６５－５２－５８５１　直通）